|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
|  | 磁力魔方 | G356M | 1 |  |
|  | 魔方中心块 | 贴片全亮版 | 6 |  |
|  | 魔方爪子 | G356M | 6 | 不要底爪 |
|  | 2020欧标铝型材 | 380mm | 5 | 黑色 |
|  |  | 340mm | 9 |  |
|  |  | 180mm | 2 |  |
|  |  | 160mm | 10 |  |
|  |  | 120mm | 5 |  |
|  |  | 100mm | 5 |  |
|  | 90°直角角件 | 2020角码 | 100 |  |
|  | M5 T型螺母 | M5 \* 10 \*6 | 250 | 固定铝型材与铝型材 |
|  | M5内六角螺丝 | M5 \* 8 | 250 |  |
|  | M3 T型螺母 | M3 \* 10 \*6 | 100 | 固定滑轨与铝型材 |
|  | M3内六角螺丝 | M3 \* 6 | 100 |  |
|  | M4机米螺丝 | M4 \* 4 | 50 | 固定爪子与联轴器 |
|  | M3普通螺丝与螺母 | 不同长度 | 自定 | 根据实际情况配置 |
|  | 42闭环步进电机 | MKS SERVO42A | 6 |  |
|  | 42步进电机固定支架 | 直角型 | 6 |  |
|  | 联轴器 | 5-5 | 6 |  |
|  | MGN12C标准块 | MGN12C | 6 |  |
|  | MGN12C滑轨 | MGN12C/MGN12H | 6 |  |
|  | 舵机 | DS3218/DS3225 | 6 | 两者都可 |
|  | 舵机金属圆舵盘 | 25T标准型 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Arduino NANO | Arduino NANO | 1 |  |
|  | PCB扩展板 | 自主设计 | 1 | 见附件 |
|  | 降压模块 | 5A大功率 | 1 | 安装在PCB拓展板上 |
|  | 电源+DC母头线 | 12V6A+5.5\*2.1mm | 1 | 用于PCB供电 |
|  | 杰锐微通摄像头 | 自选 | 3 | 低配应该也没问题 |
|  | 3D打印件 | 自主设计 |  | 见附件 |